

**Затоплящ колан на батерии Medisana HS 680, Германия**



 

 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви за доверието в нас, и поздравления за новата придобивка!

## С покупката на продуктa за здраве Затоплящ колан на батерии Medisana HS 680, Германия, Вие не само пазарувате, Вие получавате най-високо качество и стил.

 **Свързване към захранването**

* Дръжте устройството далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате батериите с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.
* Когато затоплящият колан е включен:
* - никога не поставяйте тежки или големи предмети върху него (като напр куфара) –
* - никога не поставяйте източници на топлина върху него (като например електрически възглавници)
* Ако използвате затоплящият колан за продължителен период, поставете на , ниво 1 (най-ниско ниво на отопление).
* Този уред може да се използва **от деца на възраст от 8 години и горе**, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са били надзиравани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин.
* Устройството не е подходящ за медицински цели (например в болници).
* Използвайте само устройството за конкретната цел, описана в инструкцията за ръководство. Всяко неправилно изполвне анулира гаранцията.
* Да не се прегъват или мачка затоплящия колан по време на употреба.
* Не използвайте затоплящия колан на деца или лица, които са с увреждания, заспали или нечувствителни към топлина (лица, които не могат да реагират на прегряване).
* Нито пробождайте устройството, нито прикачвайте безопасни игли или други остри предмети към колана.
* Никога не дърпайте, усукване или мачка кабела.
* Дръжте устройството далеч от влага и течности! Никога не използвайте затоплящия колан, ако е влаген.
* Не използвайте устройството, ако забележите износване, повреждане или признаци на неправилна употреба.
* Ако се появи неизправност, не се опитвайте да го поправи те. Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран дилър или друг подходящо квалифициран персонал.
* Децата не трябва да играят с уреда. •
* Почистване и поддръжка да не се прави от деца без надзор.
* Деца на възраст **под 3 години не е позволено да използвате това устройство**, защото те не са в състояние да реагират на прегряване.
Устройството, не трябва да влиза в контакт с течност.
Ако устройството падне във вода го извадете възможно най-бързо..
* Не се опитвайте да ремонтирате уреда или да заменяте части, той може да бъде ремонтиран само от оторизиран сервиз.
* Преди да приберете уреда за по-дълъг период от време, трябва да извадите батериите от кутията.
* Ако кабела за батериите се повреди, трябва да бъде сменен с кабел на Medisana от оторизирания сервиз.
* Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.
Продължителното използване на уреда на виска степен може да доведе до изгаряния
* Не използвайте уреда на места с рани, изгаряния и подутини
* Ако страдате от някакъв вид заболяване трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да я използвате
* Ако усетите необяснима болка и сте подложени на лечение или използвате медицинско оборудване, консултирайте се с Вашият лекар преди употреба на уреда.
* Винаги внимателно инспектирайте батериите и самия уред за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен уред.
Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда, уредът не работи правилно, е бил изтърван или е намокрен. За да се предотврати опаснa ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.
* Затоплящият колан трябва да се използва само по предназначение, както е описано в инструкцията за употреба.
* Не използвайте уреда, ако е сгънат или намачкан.
* Не позволявайте затоплящият колан да влиза в контакт с остри предмети.
* Никога не поставяйте уреда върху електрическа печка или други източници на топлина
* Не използвайте уреда, ако е под възглавница или завивки, може да се носи под дрехи.
* Ако имате опасения за здравето си, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате уреда.
* Не заспивайте, когато уредът е включен.

**Устройство:**



1. Мрежово адаптер /за зареждане/
2. Затоплящ колан
3. Лента еластична за закрепвне
4. Джоб за Батерията с прозорец
5. Щепсел
6. Батерия с контролен блок
7. On/ Off бутон
8. LED статус на зареждане
9. Син LED индикатор (ниво на температура от 1 до 4)

**Включени са следните части:**
• 1 Medisana топлина колан с акумулаторни батерии HS 680
• 1 Батерия с контролен блок
• 1 Захранващ адаптер
• 1 Лента еластична подкрепа
• 1 Ръководство за експлоатация

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.
Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

**Съвети за употреба**

Преди да свържете адаптера за захранването, моля уверете се, че е посоченото на етикета захранващото напрежение е съвместим с мрежово захранване. •

Когато процесът на зареждане приключи, извадете батерията **6** от блок **1**

Затоплящият колан може да се използва само с батерия тип (WE-221) и устройството за зареждане (модел RSS1002- 101084-W2E).

Ако захранващият кабел е повреден, той може да бъде заменен само от Medisana, оторизиран дилър или от квалифициран персонал.

Устройството за зареждане (модел не .: RSS1002-101084-W2E) не трябва да се използва за зареждане на друго.

Батерията 6 трябва да се зареди в продължение на най-малко 3 часа, преди първоначалното използвате или след като са били използвани не за дълго време.

За да заредите батериите, свържете кабела на устройството за зареждане **1** с батерията и захранваето. По време на процеса на зареждане LED индикаторът **8** свети зелено. Когато батериите са напълно заредени, LED индикаторът **8** светва в зелено постоянно. Сега може да прекъснете зареждането блок **1** от електрическата мрежа и от батерията **6**.

Ако искате да проверите състоянието на заряда на батерията, изключете щепсела на загряващия колан **5** от батерията и натиснете он-/ оф-бутон **7**. LED индикаторът **8** светва в зелено постоянно за прибл. 3 секунди, ако степента на зареждане е 25% или по-висока. Ако е под 25%, LED индикаторът **8** мига **3** пъти в секунда. След това трябва да презаредите батерията.

**Включване/ Изключване**

1. Поставете батерията **6** в джоба за батерия **4**. Уверете се, че контактът на затоплящия колан **5** на батерията се поставя нагоре и светодиодите могат да се видят през прозореца на джоба на предната страна на лентата. **2**.
2. Свържете захранващия кабел на загряващия колан **5** и батерията **6**. Регулирайте желаната температура (**1-4**) чрез натискане на бутона **on-/ оф - 7**. Всяко натискане увеличава нивото на температурата с една стъпка.
3. Ако нивото е 4 вече, натиснете **он-/ оф -7** отново, устройството ще се изключи.
4. Поставете затоплящия колан около гърба си и корема и закрепете с велкролентата.

В зависимост от позицията, той ще загрее различни области на тялото Ви.

1. 5. Ако желаете, можете да използвате също и еластичната велкролента **3** около външната страна. Това осигурява допълнително подкрепа.
2. След 90 минути на продължително използване затоплящия колан ще се изключи автоматично.
3. Ако искате да продължите да използвате устройството, натиснете **он-/оф бутон - 7,** за да изберете желаното ниво на температура.

**Поддръжка и почистване**• Устройството не се нуждае от поддръжка.

 Не използвайте белина.

 Дръжте уреда далеч от остри предмети.

 Не гладете.

 Не използвайте затоплящия колан, ако е прегънат или увит.

• Преди да почистите затоплящия колан, премахнете батериите, изчакайте да изстине.

• Можете да перете затоплящия колан **ръчно или на машина**. Най–добрият начин е като поставите затоплящия колан в леген с топла вода и препарат за пране и нежно я изстисквате.

 •Изплакнете затоплящия колан няколко пъти, за да измиете препарата.

 Изберете **деликатна програма**, ако използвате пералня, **задължително до 30С, като поставите колана в торба за пране.**

 Не използвайте сушилня, оставете да изсъхне на открито.

• Не използвайте агресивни препарати или твърди четки.

• Съхранявайте уреда на чисто и сухо място, като не го покривате или поставяте предмети върху него.

• Използвайте уреда, когато е напълно сух.

• Занесете на химическо чистене или изперете затоплящия колан няколко пъти, за да измиете препарата, като спазвате инструкциите на етикета.

Този продукт не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат електрическите и електронни устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт, така, че те да могат да се депонират по безопасен за околната среда начин.

**Технически спецификации**

## Име и модел: Затоплящ колан на батерии Medisana HS 680, Германия

## Захранващо напрежение: 100-240V~ 50/60Hz 0,6A

Консумирана мощност: 4 W/ 8,4V

Батерии тип: Li-Ion DC 7,2V; 2.200mAh; 15,84Wh

Автоматично изключване: след ок. 90 мин.

Tемпературни настройки: 4

Работа при максимална температура: 3 часа /минимум/

Размери: прибл. 125 x 20,5 см
Условия на работа: сухи помещения
Условия на съхранение: в хладно и сухо място, според инструкциите за употреба
Тегло: прибл. 0,47 kg

Артикулен номер: 61160
EAN код: 40 15588 61160 5

Гар. период: 36 месеца